Author: НПП "Гарант-Сервис"
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н "Об утверждении…

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н "Об утверждении профессионального стандарта "Лифтер-оператор по обслуживанию…

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н "Об…

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н "Об утверждении профессионального стандарта "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных""
ГАРАНТ:
 Приказом Минтруда России от 31 марта 2021 г. N 198Н настоящий документ признан утратившим силу с 1 сентября 2021 г.
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных".

Министр | М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2015 г.
Регистрационный N 35563

ГАРАНТ:
 См. справку о профессиональных стандартах
 См. должностную инструкцию лифтера
 
Профессиональный стандарт
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н)

| 314 |
| Регистрационный номер |

I. Общие сведения

Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | | 16.037
(наименование вида профессиональной деятельности) | | Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в целях обеспечения их безопасной эксплуатации

Группа занятий:

9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры | - | -
(код ОКЗ*(1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
(код ОКВЭД*(2)) | (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации
А | Операторское обслуживание лифтов | 3 | Ежесменный осмотр лифта | А.01/2 | 2
| | | Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский) | А.02/2 | 2
| | | Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | А.03/2 | 2
| | | Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | А.04/3 | 3
В | Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов | 3 | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | В.01/2 | 2
| | | Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов | В.02/2 | 2
| | | Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | В.03/3 | 3
| | | Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | В.04/3 | 3
С | Операторское обслуживание поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | 3 | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе (пассажирском конвейере) | С.01/2 | 2
| | | Принятие мер при обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатной ситуации в процессе эксплуатации | С.02/3 | 3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

Наименование | Операторское обслуживание лифтов | Код | А | Уровень квалификации | 2

3.1. Обобщенная трудовая функция

Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей | Лифтер

Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих
Требования к опыту практической работы | Не менее одной недели под руководством опытного лифтера

Особые условия допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации*(3)
Требования по охране труда - наличие не ниже II группы по электробезопасности*(4)
Допуск к работе лифтера осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций

Дополнительные характеристики

Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ | 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры
ЕТКС*(5) | - | Лифтер

3.1.1. Трудовая функция

Наименование | Ежесменный осмотр лифта | Код | А/01.2 | Уровень(подуровень) квалификации | 2

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя
| Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов
| Документальное оформление результатов осмотра лифта
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта
Необходимые умения | Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта
| Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей
| Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации
| Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местонахождением обслуживающего персонала
| Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз
| Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок
| Проверять целостность оборудования лифта
| Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта
| Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом
| Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
| Порядок и технология проведения осмотра лифтов
| Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов
| Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках
| Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи
| Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера
| Безопасные приемы выполнения работ
| Правила пользования лифтом
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта
| Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации
Другие характеристики | -

3.1.2. Трудовая функция

Наименование | Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский) | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж
| Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и его разгрузки
| Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц
Необходимые умения | Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление
| Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз
| Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
| Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках
| Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи
| Правила пользования лифтом
Другие характеристики | -

3.1.3. Трудовая функция

Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта
| Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта
| Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта
| Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта
Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта
| Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях в работе лифта
| Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифта
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
| Неисправности, при которых лифт должен быть отключен
| Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера
| Правила пользования лифтом
| Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам
| Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта
Другие характеристики | -

3.1.4 Трудовая функция

Наименование | Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке лифта
| Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и инструктирование о правилах поведения
| Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров
| Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта
| Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров
| Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров
| Вызов медицинской службы (при необходимости)
Необходимые умения | Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами)
| Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто)
| Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности
| Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты
| Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности
| Оказывать первую помощь
| Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
| Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов
| Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках
| Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки
| Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов
| Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта
| Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи
| Производственная инструкция лифтера и инструкция по охране труда
| Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта
| Правила оказания первой помощи
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины лифта
Другие характеристики | -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование | Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов | Код | В | Уровень квалификации | 3

Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей | Оператор платформ подъемных для инвалидов

Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих
Требования к опыту практической работы | -

Особые условия допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Требования по охране труда - наличие не ниже II группы по электробезопасности
Допуск к работе оператора платформ подъемных для инвалидов осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций

Дополнительные характеристики

Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ | 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры
ЕТКС | - | Оператор платформы подъемной

3.2.1. Трудовая функция

Наименование | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | Код | В/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной
| Проверка работоспособности и функционирования оборудования платформы подъемной в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя
| Документальное оформление результатов осмотра платформы подъемной
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной
Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной
| Проверять исправность выключателей безопасности платформы подъемной
| Проверять исправность действия аппаратов управления на посадочных площадках
| Проверять точность остановки платформы подъемной на посадочных площадках при подъеме и спуске
| Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру платформы подъемной
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной
| Назначение и расположение устройств безопасности платформы подъемной
| Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных на посадочных площадках
| Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов
| Порядок оформления результатов осмотра
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной
Другие характеристики | -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов | Код | В/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Отключение платформы подъемной при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию платформы подъемной
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной
| Размещение на посадочных площадках информации о неисправности платформы подъемной
| Документальное оформление результатов действий при определении неисправностей платформы подъемной
Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов
| Отключать платформу подъемную для инвалидов
| Вносить записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях платформы подъемной
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной
| Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть отключена
| Порядок размещения информации о неисправности платформы подъемной
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной
| Порядок оформления выявленных неисправностей
Другие характеристики | -

3.2.3. Трудовая функция

Наименование | Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, находящихся на платформе подъемной
| Осуществление мониторинга работы платформ подъемных с удаленного рабочего места оператора и мониторинга работы оборудования системы операторского обслуживания
| Документальное оформление результатов действий в процессе контроля работы платформ подъемных для инвалидов
| Оказание консультационной помощи пользователям в процессе использования ими платформы подъемной по назначению
Необходимые умения | Использовать систему операторского обслуживания
| Использовать систему двусторонней связи для оказания консультационной помощи
| Определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие неисправностей оборудования и устройств безопасности платформы подъемной
| Вести рабочую документацию системы операторского обслуживания
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ подъемных для инвалидов
| Сведения об устройстве оборудования системы операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов и приемы работы на удаленном рабочем месте оператора
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов
Другие характеристики | -

3.2.4 Трудовая функция

Наименование | Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке платформы подъемной
| Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы
| Освобождение пользователей из грузонесущего устройства платформы в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя платформы подъемной
| Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пользователей
| Документальное оформление результатов эвакуации пользователей
Необходимые умения | Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут предприняты
| Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке эвакуации из остановившегося грузонесущего устройства платформы
| Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с соблюдением мер безопасности
| Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы
| Оказывать первую помощь
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ
| Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности платформ
| Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем устройстве и на посадочных площадках
| Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы
| Порядок проведения работ по освобождению пользователей из остановившегося грузонесущего устройства с учетом типов и моделей обслуживаемых платформ
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов
| Порядок оформления выполненных работ по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы
| Правила оказания первой помощи
Другие характеристики | -

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование | Операторское обслуживание поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | Код | С | Уровень квалификации | 3

Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)

Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих
Требования к опыту практической работы | -

Особые условия допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Требования по охране труда - наличие не ниже II группы по электробезопасности
Допуск к работе оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций

Дополнительные характеристики

Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ | 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры
ЕТКС | - | -

3.3.1. Трудовая функция

Наименование | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе (пассажирском конвейере) | Код | С/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Изучение служебной документации и записей предыдущей смены об имевшихся замечаниях по работе эскалатора
| Визуальное определение состояния оборудования эскалатора
| Информирование соответствующих лиц (служб) о недостатках, влияющих на безопасность работы эскалатора
| Осуществление наблюдения (непосредственно или через видеоустройства) за работой эскалатора и перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе
Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования эскалатора
| Использовать систему видеонаблюдения
| Вести закрепленную за оператором рабочую документацию
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера)
| Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)
| Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)
| Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации
Другие характеристики | -

3.3.2. Трудовая функция

Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатной ситуации в процессе эксплуатации | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3

Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |
| | | | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия | Отключение эскалатора при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию эскалатора (пассажирского конвейера)
| Информирование пассажиров о предстоящей остановке/ пуске эскалатора (пассажирского конвейера)
| Информирование соответствующих лиц (служб) об обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и о возникновении нештатных ситуаций
| Фиксация в рабочей документации оператора фактов остановок эскалатора (пассажирского конвейера) и травматизма пассажиров
| Документальное оформление результатов своих действий
Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора
| Отключать эскалатор (пассажирский конвейер)
| Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатных ситуаций
| Оказывать первую помощь пострадавшим
Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера)
| Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен
| Расположение и правила использования выключателя (кнопки) "Стоп"
| Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)
| Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)
| Правила оказания первой помощи пострадавшим
Другие характеристики | -

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

OOP "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва
Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва
2 | ГБНУ "Московский институт развития образования", город Москва
3 | Национальный Лифтовый Союз, город Москва
4 | Национальный союз саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности, город Москва
5 | НП "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение лифтовых организаций" (НП СРО "МОЛО"), город Москва
6 | ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ", город Москва
7 | ООО "ОТИС Лифт", город Москва
8 | ОАО "Мослифт", город Москва
9 | Саморегулируемая организация "Межрегиональная ассоциация организаций по оценке соответствия "Русьэкспертлифт", город Москва

_____________________________
*(1) Общероссийский классификатор занятий.
*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
*(3) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).
*(4) Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).
*(5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

| Система ГАРАНТ | /