Author: НПП "Гарант-Сервис"
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.…

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 10 марта 1976 г. N 579)

Occupational safety standards system. Noxious substances. Classification and general safety requirements

Дата введения 1 января 1977 г.
Введен впервые
ГАРАНТ:
 В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса РФ государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.
 
Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.
Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.).
Термины и пояснения к ним приведены в приложении.
(Измененная редакция, Изм. N 2)

1. Классификация

1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности:
1-й - вещества чрезвычайно опасные;
2-й - вещества высокоопасные;
3-й - вещества умеренно опасные;
4-й - вещества малоопасные.
1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│                         │       Норма для класса опасности            │
│ Наименование показателя ├──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤
│                         │  1-го    │  2-го   │  3-го    │  4-го       │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Предельно допустимая     │          │         │          │             │
│концентрация (ПДК) вред- │          │         │          │             │
│ных веществ в воздухе ра-│          │         │          │             │
│бочей зоны, мг/м3        │Менее 0,1 │ 0,1-1,0 │ 1,1-10,0 │ Более 10,0  │
│                         │          │         │          │             │
│Средняя смертельная до-  │          │         │          │             │
│за ври введении в  желу- │          │         │          │             │
│док, мг/кг               │Менее 15  │  15-150 │ 151-5000 │ Более 5000  │
│                         │          │         │          │             │
│Средняя смертельная до-  │          │         │          │             │
│за при нанесении на кожу,│          │         │          │             │
│мг/кг                    │Менее 100 │ 100-500 │ 501-2500 │ Более 2500  │
│                         │          │         │          │             │
│Средняя     смертельная  │          │         │          │             │
│концентрация в воздухе,  │          │         │          │             │
│мг/м3                    │Менее 500 │ 500-5000│5001-50000│ Более 50000 │
│                         │          │         │          │             │
│Коэффициент возмож-      │          │         │          │             │
│ности ингаляционного от- │          │         │          │             │
│равления (КВИО)          │Более 300 │ 300-30  │  29-3    │   Менее 3   │
│                         │          │         │          │             │
│Зона острого действия    │Менее 6,0 │ 6,0-18,0│18,1-54,0 │  Более 54,0 │
│                         │          │         │          │             │
│Зона хронического дейст- │          │         │          │             │
│вия                      │Более 10,0│10,0-5,0 │ 4,9-2,5  │   Менее 2,5 │
└─────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

2. Требования безопасности

2.1. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть:
разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ;
выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий.
2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать:
замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми;
выпуск конечных продуктов в непылящих формах;
замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;
ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах;
применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;
выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);
рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений;
применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод;
применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления;
контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями п. 4.1;
включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы токсикологических характеристик вредных веществ;
включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;
применение средств индивидуальной защиты работающих;
специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;
разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при отравлении.

3. Требования к санитарному ограничению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

3.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.
3.2. (Исключен, Изм. N 2).
3.3. Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций (ПДК).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.4. На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности.
В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1  в воздухе рабочей зоны (умеренно- и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства;
ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.5. В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны.

4. Основные требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2-4.4. (Исключены, Изм. N 1).

Приложение
Справочное

Пояснение терминов, встречающихся в стандарте

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│              Термин         │                 Определение             │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Вредное вещество             │Вещество, которое  при контакте  с орга- │
│                             │низмом человека  в случае  нарушения тре-│
│                             │бований   безопасности   может   вызывать│
│                             │производственные  травмы,  профессиональ-│
│                             │ные заболевания  или отклонения  в состо-│
│                             │янии   здоровья,   обнаруживаемые  совре-│
│                             │менными  методами  как  в  процессе рабо-│
│                             │ты, так  и в  отдаленные сроки  жизни на-│
│                             │стоящего и последующих поколений         │
│                             │                                         │
│Рабочая зона                 │По ГОСТ 12.1.005                         │
│                             │                                         │
│Предельно допустимая концен- │По ГОСТ 12.1.005                         │
│трация вредных веществ в во- │                                         │
│здухе рабочей зоны           │                                         │
ГАРАНТ:
 Взамен ГОСТ 12.1.005-76 постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388 с 1 января 1989 г. введен в действие ГОСТ 12.1.005-88
 
│                             │                                         │
│Средняя смертельная доза при │Доза вещества, вызывающая гибель         │
│введении в желудок           │50% животных при  однократном  введе-    │
│                             │нии в желудок                            │
│                             │                                         │
│Средняя смертельная концент- │Концентрация  вещества,   вызывающая     │
│рация в воздухе              │гибель 50%  животных   при  двух-четырех-│
│                             │часовом ингаляционном воздействии        │
│                             │                                         │
│Средняя смертельная доза при │Доза вещества,  вызывающая     гибель    │
│нанесении на кожу            │50% животных  при однократном  нанесе-   │
│                             │нии на кожу                              │
│                             │                                         │
│Коэффициент возможности ин-  │Отношение   максимально    достижимой    │
│галяционного отравления      │концентрации вредного вещества в  воздухе│
│                             │при 20 град. С к средней смертельной кон-│
│                             │центрации вещества  для мышей            │
│                             │                                         │
│Зона острого действия        │Отношение средней  смертельной   концен- │
│                             │трации вредного вещества к  минимальной  │
│                             │(пороговой) концентрации,     вызывающей │
│                             │изменение биологических показателей   на │
│                             │уровне   целостного организма, выходящих │
│                             │за  пределы приспособительных физиологи- │
│                             │ческих реакций                           │
│                             │                                         │
│Зона хронического действия   │Отношение     минимальной    (пороговой) │
│                             │концентрации, вызывающей  изменение био- │
│                             │логических показателей на уровне целост- │
│                             │ного    организма, выходящих за  пределы │
│                             │приспособительных физиологических реак-  │
│                             │ций, к минимальной (пороговой)  концент- │
│                             │рации,    вызывающей вредное действие в  │
│                             │хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз│
│                             │в   неделю  на  протяжении не менее четы-│
│                             │рех месяцев                              │
│                             │                                         │
│Тест экспозиции              │Биологическая ПДК - уровень вредного  ве-│
│                             │щества (или продуктов его превращения)  в│
│                             │организме работающего(кровь, моча,  выды-│
│                             │хаемый воздух и др.) или уровень биологи-│
│                             │ческого ответа (содержание метгемоглобина│
│                             │активность холинэстеразы и др.)  наиболее│
│                             │поражаемой системы организма, при котором│
│                             │непосредственно  в  процессе  воздействия│
│                             │или в отдаленные сроки жизни настоящего и│
│                             │последующего поколений не возникает забо-│
│                             │леваний или отклонений в  состоянии  здо-│
│                             │ровья, определяемых современными моделями│
│                             │исследования                             │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

| Система ГАРАНТ | /